Write an assembly language program for division of two 8-bit data A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 and B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 using 8085 processor.

LDA 8501

MOV B,A

LDA 8500

MVI C,00

LOOP: CMP B

JC LOOP1

SUB B

INR C

JMP LOOP

LOOP1: STA 8503

MOV A,C

STA 8503

RST 1

